**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Формат: | A4 |
| Метод печати / изготовления мастера: | Полностью автоматическая трафаретная печать / скоростное цифровое изготовление мастера |
| Тип оригинала: | Книга, листы, PC |
| Формат оригинала, мм: | 50х90 - 310х432 |
| Плотность оригинала, г/м2: | При использовании стекла экспозиции: вес до 10 кгПри использовании АПО (опция): 50 - 128 |
| Макс. область сканирования, мм: | - |
| Формат бумаги для печати, мм: | 100x148 - 310x432 |
| Емкость лотков для бумаги, листов: | 1000 |
| Плотность бумаги для печати, г/м2: | 46-210 |
| Режим обработки изображений: | Текстовый (штриховой), фото, комбинированныйю, карандашный |
| Разрешение сканирования, dpi: | 300х600 |
| Разрешение печати, dpi: | 300х300 |
| Время изготовления мастера, с: | ~ 25 (A4) |
| Площадь запечатывания, мм: | 210x290 |
| Масштабирование, %: | 50-200 |
| Коэф-нт масштабирования, %: | Увеличение: 141, 122, 116, уменьшение: 94, 87, 82, 71 |
| Скорость печати, листов/минута: | 60-130 (5 шагов) |
| Регулировка позиции оттиска, мм: | По вертикали: ±15, по горизонтали: ±10 |
| Краска: | 1000 мл в одной тубе |
| Мастера / удаление: | 295 кадров в рулоне / автоматическое |
| Емкость бокса для использованных мастеров, шт: | 100 |
| Функции и режимы: | Авто-печать, режим экономии краски, «карандашный» режим, растрирование изображения, режим печати «2 в 1», подавление теней от разворота книги, режим программирования, режим автоматической и ручной установки «холостого хода», режим установки начальных параметров, конфиденциальный режим, настройка узла вывода и укладки бумаги |
| Интерфейс пользователя: | Светодиодная панель с индикацией хода выполнения задания |
| Сетевая плата: | Опция |
| USB интерфейс: | Опция |
| Электропитание: | 220В – 240В, 50/60 Гц |
| Габариты (ШхГхВ), мм: | При использовании: 1380х645х660При хранении: 775х645х660 |
| Масса, кг: | 100 |

